5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 0.00.501.01.52.0

FWHM (km s

-1

)

Flux (10

-15 erg s

-1 cm

-2

)4 8 oNESW

5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 0.00.501.01.5

)

)8 4 oEW

5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 0.00.501.01.5- 8 - 6 - 4 - 2 02468

)

)distance (arcsec)1 3 8 oSENW