051 0 1 5 2 0 0.00.51.01.52.0

Ha / Hb Ha

H

a

/ H b H a

Flux (10

-15 erg s

-1 cm

-2

)case BNESWPA=48�

0510150.00.51.01.5

H a b

H a

Flux (10

-15 erg s

-1 cm

-2

)case BEWPA=84�

051 0 1 5 0.00.501.01.5-8-6-4-202468

H a

/ H b H a

)distance (arcsec) case BPA=138�S E NW