01234560123456

Ha[NII]

[NII] / Ha

Flux (10

-15 erg s

-1 cm

-2

)

[NII] / H

aPA=48oNESW

012345012345

Flux (10

-15 erg s

-1 cm

-2

)

[NII] / H aEWPA=84�

012345012345-8-6-4-202468

Flux (10

-15 erg s

-1 cm

-2

)

[NII] / H adistance (arcsec)SENWPA=138�